П А М Я Т К А

но правилам пожарной безопасности в жилых домах

В целях предотвращения пожаров и гибели при них людей, необходимо соблюдать и строго выполнять основные требования правил пожарной безопасности, а именно:

**При пользовании отопительными приборами:**

* топить печи при наличии в них и дымоходах трещин и отверстий;
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

**Монтаж электросетей**

* должен проводиться только квалифицированными специалистами
* электронагревательные и бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через штепсельные соединения, а после эксплуатации в обязательном порядке нужно вынуть вилку шнура из розетки.

**При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:**

* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, допускать провисание проводов, а также пользоваться электроприборами со шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать электропровода;
* прокладывать воздушные линии электропередачи ( в том числе временных и продолженных кабелем) над горючими кровлями навесами, а также открытыми складами (штабелями, стогами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
* использовать в электросчетчиках некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими приборами без несгораемых подставок;
* в кладовых, сараях электросветильники должны быть оборудованы плафонами;

В случае возникновения пожара необходимо: немедленно сообщить по телефону «01» о случившемся. До прибытия пожарной охраны по возможности принять меры по эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

**Печное отопление:**

* Отремонтировать печи и дымоход;
* Очищать дымоход не менее 1 раза в 2 месяца;
* Обелить все дымоходные трубы и стены печи;
* Напротив дверки печи прибить подтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;
* не складывать дрова в отступе между стеной и печью;
* Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.